КНАУФ-лист, влагостойкий (ГКЛВ)

КНАУФ-лист влагостойкий (ГКЛВ) Строительно-отделочный влагостойкий материал для облицовки стен, устройства перегородок, подвесных потолков, а также для изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий в помещениях с повышенной влажностью.

* [**Технические характеристики**](http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=471d750d-5258-4000-a783-d37b0f974472)

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | Значения |
| Цвет картона | зеленый |
| Цвет маркировки | синий |
| *Вид кромки* |  |
| ПЛУК | полукруглая утоненная кромка |
| Основные размеры, мм | 2500х1200х12,5 |
| Масса гипсокартонного КНАУФ-листа размером 2500х1200х12,5 мм (3 кв.м), кг | 29 |
| Упаковка | Пакет, 50 листов (150 м2) |
| Без термоусадочной пленки |  |
| С термоусадочной пленкой |  |

**Номинальные геометрические размеры КНАУФ-листов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Длина | Ширина | Толщина |
| От 2000 |  | 6, 5; 8; 9,5 |
| До 4000 | 600, 1200 | 12,5; 14; 16 |
| С шагом 50 |  | 18; 20; 24 |

**Пожарно-технические характеристики**

Гипсокартонные влагостойкие КНАУФ-листы (ГКЛВ) по своим свойствам относятся к группам:

* Г1 (горючесть по ГОСТ 30244);
* В2 (воспламеняемость по ГОСТ 30402);
* Д1 (дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044);
* Т1 (токсичность по ГОСТ 12.1.044).